	第一部分：产品通用条件

	1、市场监管部门核发的营业执照（副本）；
2、产品型式检测报告；

3、质量管理体系认证；

4、合格证（样式）、使用说明书、商标或标识；

5、有销售代理的，必须提供代理协议；
6、准备或已使用的项目采购协议。

	第二部分：产品专用条件

	序号
	产品名称
	具体内容

	1
	外墙保温材料


	1、提倡取得绿色建材标识。

2、产品性能指标满足寒冷地区要求（特别注意不能引用夏热冬冷地区指标）,检测报告须含有抗风压、抗渗、系统热阻或传热系数。

3、具有与生产规模相应的生产设备、试验设备。保温系统配套产品符合要求（需要提供产品名称、执行标准、有效期及省文号）。

4、无国家标准、行业标准或地方标准的产品则应具有经江苏省建设工程标准站认定的企业技术标准。

	2
	建筑涂料（非保温、隔热、防水涂料）
	1、企业须取得环境管理体系认证；

2、取得江苏省推广项目认定，可直接办理登记。

	3
	防水材料
	1、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

	4
	混凝土结构材料
	预应力管桩 预应力方桩（空心/实心）
	1、试验室具备一定的质量检测条件和设施，并经住建部门考核合格；

2、年产能不低于100万米。主要生产设备（最低标准）：搅拌站1个、4台布料机、2台滚焊机、2台张拉机、4台墩头机、4台离心机、蒸养池、3台蒸压釜。

	
	
	墙板（预制钢筋混凝土空心、板预应力混凝土空心板、蒸压加气混凝土板、灰渣混凝土空心隔墙板、建筑隔墙用轻质条板）
	取得江苏省推广项目认定或者具有企业标准（省厅认可），可直接办理登记；
内墙条板有国家、行业及地方标准的，可直接办理登记；
产品必须建立质量追溯机制。

	
	
	混凝土外加剂
	1、具有与生产规模相应的生产设备和检测设备，检测试验记录完整；

2、完善的试验设备、检测人员持证上岗；

3、完善的试验设备、检测人员持证上岗；

4、申报混凝土防冻剂的生产企业必须提供“3C”强制性认证证书。

	5
	楼板保温隔声系统
	1、取得江苏省推广项目认定或具有企业标准（省厅认可），直接办理登记。

	6
	建筑

外窗
	标准化外窗系统
	2、取得江苏省推广项目认定或具有企业标准（省厅认可），直接办理登记。

	
	
	建筑外遮阳一体化系统窗
	3、取得江苏省推广项目认定或具备企业标准（省厅认可），直接办理登记。

	
	
	建筑外窗（非标准化）
	1、建筑外窗企业拥有产品性能标识，推荐拥有绿色建材环保标识；

2、独立系统外窗企业：具有一定的产品（技术）开发力量，对该产品相关技术拥有自主知识产权（或授权许可），并已形成标准化系列建筑外窗的制造能力。企业具备独立法人资格，产品生产有完善的内控标准、工艺卡片，并配有产品应用图集（说明）。参照省厅推广认证条件，但厂房面积、生产能力可适当减少。

	
	型材
	
	1、铝型材和塑料型材必须取得质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。2、生态部门批文及备案。

	7
	
	给排水管道及配件
	1、给水管（管件）需提供省级卫生厅颁发的《涉及饮用水安全卫生许可批件》和疾病预防控制中心出具的检测报告；

3、提供给水管材管件8760小时热稳定性检测报告。

	8
	
	普通烧结砖(包括：页岩、煤矸石、粉煤灰、淤泥及其他固体废弃物等为主要原料) 
	1、具备完整的生产线且满足产能要求。

2、实验室有必备的检测设备且计量合格，有健全的原材料和产品质量检验制度。



	9
	
	太阳能产品
	1、产品包装应符合产品标准要求；

2、主要部件须自行生产，主要部件是指集热管、水箱、平板集热器，外购部件须提供生产厂家相关资料及产品合格证。

	10
	
	水泥
	1、全国工业产品生产许可证。

2、取得环境体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。


注：以上专用条件，可根据国家、省、市政策法律规范调整随时调整。产品和产业符合国家、地方产业政策和产业规模要求。

