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连云港市住房和城乡建设局
关于加强全市绿色建筑和建筑节能信息
公示管理的通知

各县区（功能板块）住建局：
为发挥社会公众监督作用，加强民用建筑建筑节能监督管理，推动我市绿色建筑高质量发展。根据《中华人民共和国节约能源法》《民用建筑节能条例》《民用建筑节能信息公示办法》及《江苏省绿色建筑发展条例》的有关规定，经研究，现将关于加强全市绿色建筑和建筑节能信息公示管理的要求通知如下：
一、应用范围
全市城镇行政区域内新建、改建、扩建和进行节能改造的民用建筑，建设单位都应当公示建筑节能信息，房地产开发企业应当在商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用书中载明销售房屋的绿色建筑等级及技术措施。
二、公示内容及要求
建筑节能信息公示内容包括项目基本信息、节能性能、节能措施、保温工程的保修期等相关情况。建设单位应在施工、销售现场张贴《连云港市建筑节能信息公示牌》（详见附件1），并在房屋买卖合同、住宅质量保证书和使用说明书中载明（详见附件2），对民用建筑绿色建筑节能信息公示内容的真实性承担责任。其中，施工现场公示时限是：进场施工开始之日起至工程竣工验收后。销售现场公示时限是：销售之日起到销售结束。
　　三、加强公示监督管理
建设单位公示的民用建筑节能性能和节能措施，以及房地产开发企业公示的商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用书中绿色建筑等级及技术措施应与审查通过的施工图设计文件相一致，公示内容必须客观真实，不得弄虚作假。
各县区（功能板块）住建局要对辖区内民用建筑工程的建筑节能公示信息进行检查监督管理。对未按要求在施工现场、房地产开发项目销售现场公示建筑节能信息，以及公示的节能信息与实际不符的，应当及时予以纠正，并责令其限期改正，逾期未改正的，按照《节约能源法》及《江苏省绿色建筑发展条例》的相关规定予以处罚，对整改不符合要求的不予通过建筑节能专项验收。
本通知自文件发布之日起实施。

附件：1.连云港市建筑节能信息公示牌
2.商品房买卖合同、住宅质量保证书和使用说明书中载明的内容



连云港市住房和城乡建设局
2021年9月26日
（此件公开发布）  
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附件1
连云港市建筑节能信息公示牌
	项目名称/单体建筑名称
	

	建设单位
	

	外墙
	保温形式
	
	保温材料种类
	
	各朝向措施
是否相同□

	
	传热系数
（W/m²·k）
	
	选用厚度(mm)
	
	

	外窗
	分项
朝向
	窗型
	传热系数
（W/m²·k）
	中空厚度
（mm）
	外遮阳形式

	
	东
	
	
	
	

	
	西
	
	
	
	

	
	南
	
	
	
	

	
	北
	
	
	
	

	屋面
	传热系数
（W/m²·k）
	
	保温材料种类
	
	选用厚度
(mm)
	

	地面或架空楼板
	传热系数
（W/m²·k）
	
	保温材料种类
	
	选用厚度
(mm)
	

	外挑
楼板
	传热系数
（W/m²·k）
	
	保温材料种类
	
	选用厚度
(mm)
	

	幕墙
	传热系数
（W/m²·k）
	
	保温材料种类
	
	选用厚度
(mm)
	

	照明
	节能灯具类型
	普通荧光灯□ T8级□ T5级□ LED□ 其他□

	
	使用部位
	

	
	控制方式
	

	空调系统
	空调冷热源类型
	压缩式冷水（热泵）机组□ 吸收式冷水机组□ 分体式房间空调器□多联机□ 其他□ 区域集中供冷□ 独立冷热源集中供冷□

	
	能效比
	
	是否采用蓄冷、热技术
	

	
	送、排风系统
形式
	自然通风系统□ 机械送排风系统□机械排风、自然进风系统
□设有排风余热回收装置的机械排风系统□ 其他□

	室内采暖方式热
	
	热源
	

	水用能类型
	电□ 　　蒸汽□　 燃气□
太阳能□ 地热□　 其他□
	热水供应形式
	集中式□
分散式□

	雨水回收
	
	建筑中水
	

	可再生能源利用
	太阳能
	
	地、水
热能
	
	余热利用
	

	
本单位郑重承诺：本表内容与建筑节能报审表、经审查通过的施工图设计文件一致。



建设单位（章）　　 负责人签字

年    月    日



填表说明：
一、外墙保温形式包括：外保温、内保温、夹芯保温、墙体自保温、其他。
二、外窗窗型包括：断热铝合金中空玻璃窗、断热铝合金Low-e中空玻璃窗、铝合金中空玻璃窗、塑钢中空玻璃窗、塑钢Low-e中空玻璃窗、单层玻璃窗、其他。
三、幕墙型式同上。
四、外遮阳形式包括：水平百页遮阳、水平挡板遮阳、垂直百页遮阳、垂直挡板遮阳、垂直卷帘遮阳。
五、有悬挑窗应在外挑楼（窗）板一栏填写保温措施。
六、室内采暖方式包括：散热器供暖、地面辐射供暖、空调系统供暖、其他。

附件2
商品房买卖合同、住宅质量保证书和使用
说明书中载明的内容 

一、围护结构保温（隔热）、遮阳设施
（一）墙体
1.保温形式[　  ] 
[A]外保温 [B]内保温 [C]夹芯保温 [D]其他
2.保温材料名称[　  ] 
[A]挤塑聚苯乙烯发泡板 [B]模塑聚苯乙烯发泡板 [C]聚氨酯发泡 [D]岩棉 [E]玻璃棉毡 [F]保温浆料 [G]其他
3.保温材料性能：密度[　　  ]kg/m3、燃烧性能[　　  ]h、导热系数[　　 ]W/M .K、保温材料层厚度[　　 ]mm
4.墙体传热系数[　　 w/m2.k]
（二）屋面
1.保温（隔热）形式[　  ] 
[A]坡屋顶 [B]平屋顶 [C]坡屋顶、平屋顶混合 [D]有架空屋面板 [E]保温层与防水层倒置 [F]其他
2.保温材料名称[　  ] 
[A]挤塑聚苯乙烯发泡板 [B]聚氨酯发泡 [C]加气砼砌块 [D]憎水珍珠岩 [F]其他

3.保温材料性能：密度[　　  kg/m3]、导热系数[　　 W/M .K]、吸水率[　　 %]、保温材料层厚度[　　  mm]
4.屋顶传热系数[　　  w/m2.k]
(三)地面（楼面）
1.保温形式[　　 ]
[A]采暖区不采暖地下室顶板保温 [B]采暖区过街楼面保温 [C]底层地面保温 [D]其他
2.保温材料名称[　  ] 
[A]挤塑聚苯乙烯发泡板 [B]模箱聚苯乙烯发泡板 [C]聚氨酯发泡 [G]其他
3.保温材料性能：密度[　　  kg/m3]、导热系数[　　 W/M .K]、保温材料层厚度[　　  mm]
4.地面（楼面）传热系数[　　 w/m2.k]。
（四）外门窗（幕墙）
1.门窗类型 [　 　 ]
[A]断热桥铝合金中空玻璃窗 [B]断热桥铝合金lo-E中空玻璃窗 [C]塑钢中空玻璃窗 [D]塑钢lo-E中空玻璃窗 [E]塑钢单层玻璃窗 [F]其他
2.外遮阳形式：[　  ] 
[A]水平百叶遮阳 [B]水平挡板遮阳 [C]垂直百叶遮阳 [E]垂直挡板遮阳 [F]垂直卷帘遮阳

3.内遮阳材料 [　　 ]
[A]金属百叶 [B]无纺布 [C]绒布 [D]纱 [F]竹帘 [G]其它
4.门窗性能：传热系数[　　  w/m2.k]、遮阳系数[　　  %]、可见光透射比[　　  ]、气密性能[  ]
二、供热采暖系统及其节能设施
1.供热方式：[　　  ]
[A]城市热力集中供热 [B]区域锅炉房集中供热 [C]分户独立热源供热 [D]热电厂余热供热
2.室内采暖方式：[　　  ]
[A]散热器供暖 [B]地面辐射供暖 [C]其他
3.室内采暖系统形式：[　　  ]
[A]垂直双管系统 [B]水平双管系统 [C]带跨越管的垂直单管系统 [D]带跨越管的水平单管系统 [E]地面辐射供暖系统 [F]其他系统
4.系统调节装置：[　　 ]
[A]静态水力平衡阀 [B]自力式流量控制阀 [C]自力式压差控制阀 [D]散热器恒温阀 [E]其他
5.热量分摊（计量）方法:[　　  ]
[A]户用热计量表法 [B]热分配计法 [C]温度法 [D]楼栋热量表法 [E]其他
三、空调、通风、照明系统及其节能设施（公共建筑）
1.空调风系统形式：[　　  ]
[A]定风量全空气系统 [B]变风量全空气系统 [C]风机盘管加新风系统 [D]其他
2.有无新风热回收装置：[　　  ]
[A]有 [B]无
3.空调水系统制式：[　　  ]
[A]一次泵系统 [B]二次泵系统 [C]一次泵变流量系统 [D]其他
4.空调冷热源类型及供冷方式：[　　  ] 
[A]压缩式冷水（热泵）机组 [B]吸收式冷水机组 [C]分体式房间空调器[D]多联机 [E]独立冷热源集中供冷 [F]区域集中供冷 [G]其他
5.系统调节装置：[　　 ]
[A]电动两通阀 [B]电动两通调节阀 [C]动态电动两通阀 [D]动态电动两通调节阀 [E]压差控制装置 [F]对开式电动风量调节阀 [G]其他
6.送、排风系统形式：[　　  ]
[A]自然通风系统 [B]机械送排风系统 [C]机械排风、自然进风系统[D]设有排风余热回收装置的机械送排风系统 [E]其他
7.照明系统性能：照度值[　　  ]、功率密度值[　　　  ]
8.节能灯具类型：[　　  ]
[A]普通荧光灯 [B] T8级 [C]T5级[D] LED [E]其他
9.照明系统有无分组控制控制方式：[　　  ]
[A]有 [B]无 
10.生活热水系统的形式和热源：[　　  ]
[A]集中式 [B]分散式 [C]电 [D]蒸汽 [E]燃气 [F]太阳能 [G]其他
四、可再生能源利用
1.太阳能利用：[　　 ]
[A]太阳能生活热水供应 [B]太阳能采暖 [C]太阳能空调制冷[D]太阳能光伏发电 [E]其他
2.地源热泵：[　　 ]
[A]土壤源热泵 [B]浅层地下水源热泵 [C]地表水源热泵[D]污水水源热泵
3.风能利用：[　　 ]
[A]风能发电 [B]其他
4.余热利用：[　　 ]
[A]利用余热制备生活热水采暖 [B]利用余热制备采暖热水 [C]利用余热制备空调热水 [D]利用余热加热（冷却）新风
五、建筑能耗与能源利用效率
1.当地节能建筑单位建筑面积年度能源消耗量指标：采暖[　  ]w/m2，制冷[　  ] w/m2
2.本建筑单位建筑面积年度能源消耗量指标:采暖[　  ]w/m2、制冷[　  ]w/m2
3.本建筑建筑物用能系统效率：热（冷）源效率[　　 %]、管网输送效率[　　 %]
4.本建筑与建筑节能标准比较：[　　  ][A]优于标准规定 [B]满足标准规定 [C]不符合标准规定
六、绿色建筑星级
1.该项目绿色建筑设计标准：[　  ]
[A]基本级 [B]一星级 [C]二星级 [D]三星级
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